1、 服务区信息发布标志立柱（含基础法兰）






[image: ]













2、 停车余位显示屏立柱（含基础法兰）
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3、 摄像机立柱6米（含基础法兰）
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4、12米立柱（含基础法兰）
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5、卡口杆（含基础法兰）
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6、配电箱（含内部开关及线槽等配线）
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7、 避雷针
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监控系统

1、 流媒体服务器
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2、 视频管理服务器
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含显示器

3、 网络硬盘录像机
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4、 硬盘
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5、 高清遥控摄像机
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6、 客流统计网络摄像机
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7、 停车场视频检测摄像机
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8、 高温检测摄像机
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9、 卡口摄像机
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10、爆闪灯，补光灯
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10、 卡口服务器
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