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品牌：定制
规格参数：
1） 驱动类型：风力驱鸟器
2）材质：亚克力
3）风叶直径: 625px 
4）总 高 度： 625px 
5）摆动风力： ≥ 0.5级 
6）驱鸟范围 : ≥3.6m 
7）使用寿命: 8年以上
2.三相电防雷
品牌：德力西
规格参数：
1）雷电通流容量：220 v 3 kA/s以上；
2）残压：3kPa；
3）耐冲击性能：6KVA.m3/min；
4）过载能力：10倍于线路负荷；
5）温升：5°C~40°C。
6）安全系数：0.95-0.98 。
3.两相电防雷
品牌：德力西
规格参数：
1）雷电通流容量：220 v 3 kA/s以上；
2）残压：3kPa；
3）耐冲击性能：6KVA.m3/min；
4）过载能力：10倍于线路负荷；
5）温升：5°C~40°C。
6）安全系数：0.95-0.98 。
4.容错服务器硬盘
品牌：研华
1）规格参数：
2）外形尺寸：3.5英寸
3）缓冲区大小：256MiB
4）转速：7200rpm
5）数据传输速度：248MiB/s
