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	设备名称
	技术指标

	1
	16路复合视频光输入卡
	1、支持高清 IPC 网络视频、高清 
HD-SDI 视频、标清模拟 BNC 视频， 
BNC、VGA、HDMI、HD-SDI、DVI、 
RJ45 图像接口； 
2、接入板卡容量：各类板卡单板 
接入能力达到 16 路高清/标清接 
入能力；3、接入模式多样：点对 
点光纤接入、级联光纤接入、自愈 
环网光纤接入、IP 网络接入；


	2
	AC电源模块
	

	3
	企业级专用硬盘
	企业级专用硬盘，每块容量：6TB； 
7200 转/128MB/SATA3/6G/秒

	4
	SFP+万兆模块
	OMXD30000SFP+万兆多模光纤模块

	5
	48口万兆交换机
	方式存储-转发； 
背板带宽 256Gbps； 
包转发率 132Mpps； 
MAC 地址表 32K； 
端口结构非模块化； 
端口数量 48 个；端口描述 48 个 
10/100/1000Base-T 端口； 
扩展模块 2 个扩展插槽；电源电压 
AC 100-240V，50-60Hz； 
DC 48--60V；



