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> HETAFAU Un: 220VAC
> BORIEHAU Ue: 2T5VAC
> SO HEAH: T3
> WUETAFAR In: 104
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> BUETARAUR Un: 5V
> RAFHIET IR Ue: 6V
> SPDWBAH: 2
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