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	设备型号
	JY-JDXG-A

	供电电压
	AC220V±15%50Hz

	功率
	＜600W

	电动手动栏杆机

	栏杆臂长度
	3M

	抬杆速度
	1.5S~3S可调

	频率
	50~60Hz

	电机
	无刷直流平行齿减速电机

	平均无故障时间
	100万次

	工作温度
	-40℃~+70℃

	工作湿度
	≤90%不结露

	显示屏（全彩）

	供电电压
	DC5V

	点间距
	4mm

	分辨率
	40*80

	显示区域尺寸
	1280mm*320mm

	像素构成
	1R1G1B

	扫描方式
	1/10扫描

	通行灯

	供电电压
	DC12V

	有效视角
	30度

	显示颜色
	红、绿双色

	有效显示尺寸
	φ178mm±10mm




