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	设备名称
	技术指标

	1
	75PE管
	75PE 管，壁厚不小于 2.3mm

	2
	40PE管
	PE管 φ40 δ=2.0mm

	3
	电缆接线手井
	500*500窨井，含盖板,盖板标有“交警”字样,井盖厚度5cm

	4
	电缆接线手井
	350*250窨井，含盖板，盖板标有“交警”字样，井盖厚度3cm

	5
	电缆接线手井
	700*700窨井，含盖板，盖板标有“交警”字样，井盖厚度5cm

	6
	500*500重型铸铁井
	500*500重型铸铁井，盖板标有“交警”字样

	7
	700*700重型铸铁井
	700*700重型铸铁井，盖板标有“交警”字样

	8
	接地棒
	L50*1.5米

	9
	24口光纤配线架
	24口光纤配线架

	10
	尾纤
	多模万兆连接尾纤LC-LC接口 双纤5米-10米不等

	11
	电缆保护
	PE管 φ40 δ=2.0mm

	12
	3*1米监控杆
	立杆圆柱φ140-4mm厚-3米，横臂圆柱φ76-3mm厚-1米，立杆法兰350*350-12mm厚，横臂法兰350*350-12mm厚，热镀锌后喷塑处理。



