[bookmark: _GoBack]12路高清视频解码器
输入路数:4路HDMI
视频输入分辨率:所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz
输出路数:12路HDMI
视频输出分辨率:所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz
解码格式:H.265、H.264、MPEG4
解码能力:4*8K@60/8*8K@30/32*12MP@20/32*4K@30/64*4MP@30/84*3MP@30/128*1080P@30/256*720P@30/432*D1@30
拼接功能:M*N（总数不超过最大输出口个数）
多组电视墙:单机可建立管理4个配置不同的电视墙
场景管理:可保存64个场景
音频输入:1路3.5mm音频输入
音频输出:1路3.5mm音频输出，左右双声道
串口:2个（1个RJ45 RS232，另一个RJ45 RS232 Console和RS485合用）
网络接口:2个GE网口，RJ45接口，半双工/全双工以太网，支持10M/100M/1000M Base-T自适应
USB接口:2个USB3.0接口
