1301-a 计算节点服务器
CPU：服务器专用，支持≥2 颗处理器，单颗主频≥2.6GHz，单颗物理核心≥24 核
内存：服务器专用，DDR4/DDR5，配置≥512GB 内存，内存插槽≥32 个
硬盘扩展能力：配置≥12 块热插拔SAS/SATA 硬盘
硬盘需求配置：≥4 块4TB 固态硬盘
GPU 卡：整机AI 算力(INT8)≥4708 TOPS
机型：机架式，包含上架导轨
网口：≥4 个万兆网口

1301-b 存储节点服务器
CPU：服务器专用，支持≥2 颗处理器，单颗主频≥2.4GHz，总核心数≥56 核
内存：服务器专用，DDR4/DDR5，配置≥128GB 内存
存储：≥24 个热插拔固态硬盘，单盘容量≥16TB，支持RAID0/1/5/6/10/50/60
盘位配置：≥24 盘位，支持2.5/3.5 英寸热插拔SAS/SATA 硬盘混插，配置≥2*480G
SATA SSD 硬盘，≥2*3.2T NVMe 硬盘
网口：≥2 个万兆网口
电源：支持1+1 冗余
软件：提供Web 管理界面

1301-y 管理节点
CPU：配置≥2 颗CPU 处理器，总核心数≥64 核，主频≥2.6GHz
内存：采用ECC DDR4/DDR5，配置容量≥768G，内存工作频率≥2933MHz，≥32 个内存扩展插槽
硬盘：配置≥2*960G SATA SSD 硬盘，≥1*3.2T NVMe 硬盘，≥8*4T SATA 硬盘
RAID 卡：配置1 块独立磁盘阵列控制器，缓存≥2GB，支持RAID0,1,5,6,10,50,60,1/10等
机型：机架式，高度≤2U，包含上架导轨
网口：≥2 个10GE 光口

1301-z 数据处理节点
CPU：配置≥2 颗处理器，总核心数≥64 核，主频≥2.6GHz
内存：采用ECC DDR4/DDR5，配置容量≥512G，内存工作频率≥2933MHz，≥16 个内存扩展插槽
硬盘：配置≥2*480G SATA SSD 硬盘
RAID 卡：配置1 块独立磁盘阵列控制器，支持RAID0,1,10 及边带管理
机型：机架式，高度≤2U，包含上架导轨
网口：≥4 个10GE 光口

1301-a1 网络节点
CPU：配置≥2 颗处理器，总核心数≥64 核，主频≥2.6GHz
内存：采用ECC DDR4/DDR5，配置容量≥512G，内存工作频率≥2933MHz，≥16 个内存扩展插槽
硬盘需求配置： 配置≥2*480G SATA SSD 硬盘
RAID 卡：配置1 块独立磁盘阵列控制器，支持RAID0,1,10 及边带管理
机型：机架式，高度≤2U，包含上架导轨
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