技术参数：
	序号
	名称
	规格
	品牌
	型号
	数量
	备注

	1
	称重平板主体
	1.名称:称重平板主体
2.车道、宽度:四车道 17.5米
3.含称重传感器、车检器、车检线圈、称重数据处理单元等
4.安装方式:称重台与公路路面一体化安装
5.技术参数:①速度范围(1-100)km/h②称重传感器单轴额定载荷≥30t③称重设备精度动态5级标准④首次检定和后续检定最大允许误差±2.50％⑤使用中检查最大允许误差±5.00％⑥异常行驶行为检测精度达到动态5级标准(需同时满足含跨道、压接缝、跳磅、溜边、S变弯道等五种异常行为判别)⑦称重传感器最大过载能力≥150%⑧MTBF(平均无故障工作时间)≥30000h⑨称重传感器关键部件使用寿命≥5年⑩工作环境温度应满足-10℃～+70℃
6.其它:满足设计图纸、使用需求、招标文件及技术要求及相关规范
	盘天
	定制
	1
	大水坑监测点

	2
	称重平板主体
	1.名称:称重平板主体
2.车道、宽度:三车道 12米
3.含称重传感器、车检器、车检线圈、称重数据处理单元等
4.安装方式:称重台与公路路面一体化安装
5.技术参数:①速度范围(1-100)km/h②称重传感器单轴额定载荷≥30t③称重设备精度动态5级标准④首次检定和后续检定最大允许误差±2.50％⑤使用中检查最大允许误差±5.00％⑥异常行驶行为检测精度达到动态5级标准(需同时满足含跨道、压接缝、跳磅、溜边、S变弯道等五种异常行为判别)⑦称重传感器最大过载能力≥150%⑧MTBF(平均无故障工作时间)≥30000h⑨称重传感器关键部件使用寿命≥5年⑩工作环境温度应满足-10℃～+70℃
6.其它:满足设计图纸、使用需求、招标文件及技术要求及相关规范
	盘天
	定制
	1
	龙平监测点（往深圳）

	3
	称重平板主体
	1.名称:称重平板主体
2.车道、宽度:五车道 19米
3.含称重传感器、车检器、车检线圈、称重数据处理单元等
4.安装方式:称重台与公路路面一体化安装
5.技术参数:①速度范围(1-100)km/h②称重传感器单轴额定载荷≥30t③称重设备精度动态5级标准④首次检定和后续检定最大允许误差±2.50％⑤使用中检查最大允许误差±5.00％⑥异常行驶行为检测精度达到动态5级标准(需同时满足含跨道、压接缝、跳磅、溜边、S变弯道等五种异常行为判别)⑦称重传感器最大过载能力≥150%⑧MTBF(平均无故障工作时间)≥30000h⑨称重传感器关键部件使用寿命≥5年⑩工作环境温度应满足-10℃～+70℃
6.其它:满足设计图纸、使用需求、招标文件及技术要求及相关规范
	盘天
	定制
	1
	龙平监测点（往东莞）

	4
	称重平板主体
	1.名称:称重平板主体
2.车道、宽度:四车道 15米
3.含称重传感器、车检器、车检线圈、称重数据处理单元等
4.安装方式:称重台与公路路面一体化安装
5.技术参数:①速度范围(1-100)km/h②称重传感器单轴额定载荷≥30t③称重设备精度动态5级标准④首次检定和后续检定最大允许误差±2.50％⑤使用中检查最大允许误差±5.00％⑥异常行驶行为检测精度达到动态5级标准(需同时满足含跨道、压接缝、跳磅、溜边、S变弯道等五种异常行为判别)⑦称重传感器最大过载能力≥150%⑧MTBF(平均无故障工作时间)≥30000h⑨称重传感器关键部件使用寿命≥5年⑩工作环境温度应满足-10℃～+70℃
6.其它:满足设计图纸、使用需求、招标文件及技术要求及相关规范
	盘天
	定制
	1
	布龙监测点（由南向北）

	5
	称重平板主体
	1.名称:称重平板主体
2.车道、宽度:五车道 19.5米
3.含称重传感器、车检器、车检线圈、称重数据处理单元等
4.安装方式:称重台与公路路面一体化安装
5.技术参数:①速度范围(1-100)km/h②称重传感器单轴额定载荷≥30t③称重设备精度动态5级标准④首次检定和后续检定最大允许误差±2.50％⑤使用中检查最大允许误差±5.00％⑥异常行驶行为检测精度达到动态5级标准(需同时满足含跨道、压接缝、跳磅、溜边、S变弯道等五种异常行为判别)⑦称重传感器最大过载能力≥150%⑧MTBF(平均无故障工作时间)≥30000h⑨称重传感器关键部件使用寿命≥5年⑩工作环境温度应满足-10℃～+70℃
6.其它:满足设计图纸、使用需求、招标文件及技术要求及相关规范
	盘天
	定制
	1
	布龙监测点（由北向南）

	6
	称重平板主体
	1.名称:称重平板主体
2.车道、宽度:四车道 15米
3.含称重传感器、车检器、车检线圈、称重数据处理单元等
4.安装方式:称重台与公路路面一体化安装
5.技术参数:①速度范围(1-100)km/h②称重传感器单轴额定载荷≥30t③称重设备精度动态5级标准④首次检定和后续检定最大允许误差±2.50％⑤使用中检查最大允许误差±5.00％⑥异常行驶行为检测精度达到动态5级标准(需同时满足含跨道、压接缝、跳磅、溜边、S变弯道等五种异常行为判别)⑦称重传感器最大过载能力≥150%⑧MTBF(平均无故障工作时间)≥30000h⑨称重传感器关键部件使用寿命≥5年⑩工作环境温度应满足-10℃～+70℃
6.其它:满足设计图纸、使用需求、招标文件及技术要求及相关规范
	盘天
	定制
	1
	横坪监测点

	7
	称重平板主体
	1.名称:称重平板主体
2.车道、宽度:三车道 12米
3.含称重传感器、车检器、车检线圈、称重数据处理单元等
4.安装方式:称重台与公路路面一体化安装
5.技术参数:①速度范围(1-100)km/h②称重传感器单轴额定载荷≥30t③称重设备精度动态5级标准④首次检定和后续检定最大允许误差±2.50％⑤使用中检查最大允许误差±5.00％⑥异常行驶行为检测精度达到动态5级标准(需同时满足含跨道、压接缝、跳磅、溜边、S变弯道等五种异常行为判别)⑦称重传感器最大过载能力≥150%⑧MTBF(平均无故障工作时间)≥30000h⑨称重传感器关键部件使用寿命≥5年⑩工作环境温度应满足-10℃～+70℃
6.其它:满足设计图纸、使用需求、招标文件及技术要求及相关规范
	盘天
	定制
	1
	六联监测点

	8
	称重平板主体
	1.名称:称重平板主体
2.车道、宽度:三车道 14米
3.含称重传感器、车检器、车检线圈、称重数据处理单元等
4.安装方式:称重台与公路路面一体化安装
5.技术参数:①速度范围(1-100)km/h②称重传感器单轴额定载荷≥30t③称重设备精度动态5级标准④首次检定和后续检定最大允许误差±2.50％⑤使用中检查最大允许误差±5.00％⑥异常行驶行为检测精度达到动态5级标准(需同时满足含跨道、压接缝、跳磅、溜边、S变弯道等五种异常行为判别)⑦称重传感器最大过载能力≥150%⑧MTBF(平均无故障工作时间)≥30000h⑨称重传感器关键部件使用寿命≥5年⑩工作环境温度应满足-10℃～+70℃
6.其它:满足设计图纸、使用需求、招标文件及技术要求及相关规范
	盘天
	定制
	1
	龙田监测点（往深圳）

	9
	称重平板主体
	1.名称:称重平板主体
2.车道、宽度:三车道 14米
3.含称重传感器、车检器、车检线圈、称重数据处理单元等
4.安装方式:称重台与公路路面一体化安装
5.技术参数:①速度范围(1-100)km/h②称重传感器单轴额定载荷≥30t③称重设备精度动态5级标准④首次检定和后续检定最大允许误差±2.50％⑤使用中检查最大允许误差±5.00％⑥异常行驶行为检测精度达到动态5级标准(需同时满足含跨道、压接缝、跳磅、溜边、S变弯道等五种异常行为判别)⑦称重传感器最大过载能力≥150%⑧MTBF(平均无故障工作时间)≥30000h⑨称重传感器关键部件使用寿命≥5年⑩工作环境温度应满足-10℃～+70℃
6.其它:满足设计图纸、使用需求、招标文件及技术要求及相关规范
	盘天
	定制
	1
	龙田监测点（往惠州）

	10
	交通诱导屏
	双基色交通诱导大屏3.84mX3.2m
	/
	定制
	12
	




