综合控制台（4780mm×1250mm）
4780mm×1250mm；采用组合式，木质阻燃材料，表面不反光，耐划伤，外形流畅调配安装方便，易运输，布线隐蔽，有防尘散热措施。集成2个 9 孔，10A 安装插座。 
综合控制台（1270mm×1250mm）
1270mm×1250mm；采用组合式，木质阻燃材料，表面不反光，耐划伤，外形流畅调配安装方便，易运输，布线隐蔽，有防尘散热措施。集成1个 9 孔，10A 安装插座。
值班员操作椅
高度可调节、带滚轮。
综合控制台（六组控制操作台）
采用组合式,木质阻燃材料，表面不反光，耐划伤，外形流畅调配安装方便，易运输，布线隐蔽，有防尘散热措施，分成2个3组操作台，尺寸：4.5米*1.2米*2套，每组控制台集成一套九孔万能插座。另配6把操作椅。
