服务区信息发布屏
配置 CPU 飞腾D2000 8核处理器； 内存 8G； 硬盘 256G  固态硬盘； 操作系统 麒麟正版操作系统； 显卡类型 2G独立显卡； 声卡采用双声道、立体声环绕功放系统功率5w； 内置独立电源管理、多媒体音响控制系统; 网卡集成1000Mbps以太自适应网卡； 接口 USB2.0*2，USB3.0*2，DC*1，音频输入*1，音频输出*1，RJ45； 视频输出 HDMI*1 网络支持以太网、WIFI。
触摸屏：
红外参数： 触控点数 10点触摸
灵敏度： 小于两盎司的施力即可感应，小于2ms的快速回应
触摸寿命： 任何一点可承受大于6，000万次的触摸，一次校正后游标不飘移
精确度： 99%的准确度
屏幕： （品质：A+原装屏）
屏幕尺寸 55寸
分辨率 1920*1080 Full HD
显示比例 16:9
亮度 360cd/㎡
可视角度 左右178°、上下178°
对比度 1200:1
显示区域 1209×680mm
响应时间 6ms
使用寿命 60000小时
外观 
表面材质： 钢化玻璃
安装方式： 座式
边框造型： 铝型材包边
[bookmark: _GoBack]机体颜色： 黑色2.0mm钢板五金后盖（亚光黑）,银色边框， 内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁防静电;静电保护符合EN61000标准。抗灰尘、抗划、耐油污
环境 
适用环境： 室内
湿度:40%~80%
工作温度: -10℃-50℃
存储温度: -20℃～60℃
电源 
工作电源;AC220V/50－60HZ
最大功率 ＜280W

含支架、安装辅材；
含查询机软件模版、可自定义修改内容，添加子分类、视频、图片。
含配套信息发布安全管理软件：符合《公共安全视频图像信息系统管理条例》要求，通过安全认证，信息发布安全管理软件应具备发布内容检测功能、接入设备认证、传输数据完整性保护、日志审计等功能，具备管理端和客户端，管理端部署在省中心。
