1、 裸金属服务器1（百信恒山TS02F-F30）
技术参数/配置清单要求：
1.★设备数量：12
2.外型
服务器外型：机架式服务器高度：2U
3.★处理器
CPU类型：ARM架构，kunpeng920系列处理器
CPU核心数：64 Core
CPU 主频：2.6GHz
CPU实配规格：2颗处理器
4.内存
内存类型：全新RDIMM (DDR4 3200 MHz以上)内存，最大支持32个内存插槽
★内存实配规格：1024GB
内存保护技术：
投标产品支持如下内存保护技术，已提供官网资料证明：
单设备数据校正（SDDC）
内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）
内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）
内存过热调节（Memory Thermal Throttling）
数据加扰（Data Scrambling）
错误检查和纠正（ECC）单错纠正/双错检测（SEC/DED）
5.硬盘
★硬盘数量：2*960GB SSD硬盘，默认配置RAID1镜像。
★阵列控制器：配置1个标配SAS 9560-8i Raid阵列卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60，支持掉电保护，独立缓存4GB。支持扣卡形态的raid卡
6.安装介质
光驱或U盘：配置系统安装U盘
7.PCIE
PCI I/O插槽：8个PCIe
8.外置卡
千兆网卡：配置4个1GE以太网卡接口
★万兆网卡：配置3块25GE/10GE光口-双端口-SFP28(含满配万兆OMXD30000光模块)，需要采用Mellanox CX-5
★HBA卡：配置2块双口16GB HBA卡（含满配光模块）
9.可用性
★冗余电源：可选标配AC 900W白金电源，1+1冗余，配置2个
冗余风扇：最大支持4个冗余热插拔系统风扇，支持N+1
远程管理：服务器管理软件支持在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，支持内存UCE Non-Fatal/PCIe标卡UCE故障精准告警功能，支持内存故障隔离功能，基于Redfish规范的SSDP自动发现协议，支持网管通过SSDP报文识别新接入服务器设备，支持实现远程KVM，实现和操作系统无关的远程桌面呈现，支持远程安装操作系统及挂载主流操作系统光盘镜像
集中管理：支持自研集中管理系统，该系统能提供内存自愈上告，通过钉钉或者微信上报故障信息
10.★配套部件
电缆：5米以上国际标准C14电源线。
上架套件：提供上架导轨、理线器，光纤线、网线等配件。
11.★兼容性
操作系统：兼容国产主流操作系统麒麟、统信、OpenEuler、FusionOS，适配华为云8.11以上版本。
12.★服务要求
[bookmark: _GoBack]售后服务：硬盘不返还，5年原厂免费售后服务，服务级别7x24。提供一名原厂商驻场工程师，服务期限一年。
