2025-004-DSQJD-新增27 国产化信创工作站

内存： 16GB DDR4内存； 硬盘： 1TB； 光驱： 16×DVD-ROM； 24"TFT液晶显示器； 不小于4GB显存的独立显存高速图形卡， 集成7.1PCI声卡； 10/100/1000Mbps自适应以太网卡； 键鼠套装； 接口： 计算机标准接口。要求至少满足以上指标的品牌机； 须满足国产化要求。

801-5-11、801-12-16 视频管理服务器

双路CPU，32G内存，最大可扩展至256G，主频≥2.2GHz，硬盘：1T SAS×2，双电源

